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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Aadress: Peetri pl 3
Maakasutuse sihtotstarve: Liiklusmaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Tallinna mnt ja Hariduse tänava vahelise teelõik

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.07.05.a avaldus 
        NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Tallinna mnt ja Hariduse tänava vahelise teelõigu  väljaehitamine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele “Teeprojekti suhtes esitatavaal nõuded”.

3.2 Projekteerida vastavalt Eesti Standardile EVS 834:2003 “Linnatänavad”. Projekteerimise lähtetase kõigi tehniliste lahenduste osas on hea “H”.

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

3.5.2 Hariduse 5 maa-ala detailplaneeringu projekt 07.07.2005;

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Teede lahendused: vastavalt detailplaneeringule;

4.2 Teede asukoht: vastavalt 07.07.2005.a volikogu otsusele;

4.3 Esitada projekteeritava ala plaanilahendus koos tänava liikluskorraldusega;

4.4 Kõnnitee: ol.ol alles jätta;

4.5 Katte konstruktsioon: näidata projekti mahus; 

4.6 Välisvalgustus: normikohane;

4.7 Vertikaalplaneerimine: projekti koosseisus, vastavalt detailplaneeringule;

4.8 Tallinna mnt ja Energia tn ristmik: vastavalt detailplaneeringule;

	5.  ERITINGIMUSED




5.1 Projektiga esitada likvideeritava/täiendava haljastuse rajamine.

5.2 Projekti mahus näha ette kõnnitee rekonstrueerimisest tulenevate tehnovõrkude rekonstrueerimine;
	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




6.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	7. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

7.3 Maanteameti liiklusohutuse peaspetsialist;

7.4 AS NTT;

7.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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