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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Narva Linnavara- ja Majandusamet

Aadress: Peetri pl 3, Narva

Tehnilised andmed: krundi suurus 11 748 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Sotsiaalmaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kerese tn 48a

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.07.2005.a. nr 836/1-11 

        Narva Linnavara- ja Majandusamet
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone ehitamine loomade varjupaiga tarbeks.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;
3.5.2 Kerese 46 ja Kerese 72 detailplaneering 17.03.2004;

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta;

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002;
3.8 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoonestuspindala: max 3 530 m²;

4.2 Krundi maksimalne täisehitus: 30%;

4.3 Hoonete arv krundil: 4 (funktsioonide jagatamine vastavalt detailplaneeringule);

4.4 Korruste arv: 1;

4.5 Katuse tüüp ja kalle: katused lahendada rahustatult ja lihtsustatult, kombineeritud katus (viilkatus või lamekatus [soovitavalt osaliselt katuseterrass])

4.6 Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav. Lamekatuse puhul soovitatav käidav katus;
4.7 Arhitektuur: kaasaegne, elukeskkonna väärtust tõstev. Hoonete kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku;
4.8 Välisviimistlus: võimalikult kasutada looduslikke materjale, vältida imiteerivaid ja plastmaterjale. Plekk keelatud. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus. Mitte kasutada halle ning tuhme värvitoone;
4.9 Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: detailplaneeringu alusel. Lahendada pinnakatted;

4.10 Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;
4.11 Piirded: lahendada projektiga loominguliselt, sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks;

4.12 Haljastus: lahendada projektis vastavalt detailplaneeringule; 

4.13 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.14 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga;

4.15 Välisvalgustus: projekteerida tänava- ning hoonete välisvalgustus;

4.16 Varjupaiga hoonesse projekteerida koerte ja kasside pidamiskohad;

4.17 Projekteerida loomade väljas pidamise kohad;

	5. ERITINGIMUSED




5.1 Vastavalt veterinaari erinõutele.

	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




6.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
6.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
6.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

7.3 Keskonnateenistus;

7.4 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

7.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	8. LISA




8.1 Asukohaskeem;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:




Svetlana Maslova (arhitekt)
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