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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	KÜ Kreenholmi 15

Veera Vassiljeva juhatuse esimees   
Aadress: Kreenholmi tn 15, Narva linn 20309

Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 660 m², korruste arv 4, hoone maht 7727m³.

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kreenholmi tn 15

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 03.08.05.a avaldus nr.878/1-11
        Veera Vassiljeva
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on neljakorruselise korterelamu rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: olemasolev;

4.2 Korruste arv: olemasolev;

4.3 Soklijoone kõrgus: olemasolev;

4.4 Katuse tüüp/kalle: olemasolev;

4.5 Katusekatte materjal: vaba; värv: ühtlustada olemasolevatega sobitades keskkonda;

4.6 Välisviimistlus: krohv. Lubatavad värvitoonid: kasutada pastelseid värvitoone. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.7 Trepikoda: akende vahetamine olemasolevates mõõtmetes;

4.8 Varikatus: renoveerimine, mitte kasutada plekki;
4.9 Aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes;
4.10 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.11 Sillus: rekonstrueerimine;

4.12 Haljastus: vajadusel lahendada projektis;
4.13 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ning lammutatavad osad;

4.14 Jäätmekäitlus: omal krundil, soovitavalt piirata  prügikonteiner dekoratiivsete elementidega;

4.15 Välisvalgustus: määrata projektis;

4.16 KÜ territooriumi heakorrastustööd: vajaduse korral lahendada projekti koosseisus.

	5. ERITINGIMUSED




5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ehituslike piirdekonstruktsioonide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




6.1 Projekti koosseisus ette näha vee- ja kanalisatsioonivarustuse rekonstrueerimine, ning esitada projektlahendus;
6.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	7. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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