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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Korteriühistu Rahu 18/3
Registrikood 80145868
Ehitisalune pindala 406m2
Sihtotstarve: korruselamumaa
Korruste arv 9

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Rahu 18A

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 26.07.05.a avaldus nr.847/1-11, Ljubov Poljakova juhatuse
           liige isikukood 45012283731 
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on üheksakorruselise maja rekonstrueerimine. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.8 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha tööprojekti sõltumatu ekspertiis.
3.9 Esitada Arhitektuuriametisse hoone välis – viimistluse eskiis (vahemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks. 
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Korruste arv: olemasolev;

4.2 Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada pirkonna arhitektuurse miljööga. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;
4.3 Haljastus: vajadusel lahendada projektis;

4.4 Katus:lahendada projektis;

4.5 Lodža: klaasimine, piirde rekonstrueerimine; lodžade ühendamine eluruumidega ei olelubatud.
4.6 Trepikoda:välisuste vahetamine;

4.7 Maja piirdekonstruktsioonide soojustamine vastavalt soojustehnilisele arvutusele;

4.8 KÜ territooriumi heakorrastustööde vajadusel korral lahendada projekti koosseisus.
	5. ERITINGIMUSED



5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ehituslike piirdekonstruktsioonide

         seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse
         projekteerimisel.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. lisa



7.1 Asendiplaan;

Koostas:

Insener



Veera Sošneva

                                        *Märkus:Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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