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Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Nõo tn 63 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kõrvalehitiste püstitamine ja rekonstrueerimine)

	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK


27. 05. 2015. a. Tamara Põdra taotles (taotlus nr 5064/1-14) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Nõo tn 63 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kõrvalehitiste püstitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Laiendatavaks ja rekonstrueeritavaks hooneks on aiamaja, rekonstrueeritavaks hooneks saun, püstitatavateks hooneteks saun ja kuur, püstitatavateks rajatisteks on kasvuhoone ja piire. 
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1
Ehitusseaduse §19 lg 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2
Narva linna ehitusmääruse §22 lg 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.
2.3  Haldusmenetluse seaduse §5 lg 5 kohaselt kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid menetluse ajal muutuvad, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.


	3. OTSUS


Kinnitada projekteerimistingimused Nõo tn 63 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kõrvalehitiste püstitamiseks ja rekonstrueerimiseks:

3.1 ÜLDANDMED

3.1.1
Ehitisregistri andmed: 
	Ehitisregistri
kood  
  
	Ehitis  
  
	Ehitise
nimetus  
  
	Korruste
arv  
  
	Ehitisealune
pind (m2)  
  

	118003379 
	Hoone 
	saun 
	1 
	23 

	220446116 
	Rajatis 
	kaev 
	
	1 

	118003378 
	Hoone 
	aiamaja 
	1 
	64 


3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51107:004:0206, pindala 1377 m2.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

Projekti koostamise eesmärgiks on Nõo tn 63 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kõrvalehitiste püstitamine ja rekonstrueerimine.
3.3 ÜLDNÕUDED

3.3.1
Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda järgmistest õigusaktidest: Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nõuded, Eesti Standard EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”, Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneering, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta ning teised asja puudutavad õigusaktid. 
3.3.2
Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.
3.3.3
Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana.

3.3.4
Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil eristada ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee äravool (sadevett mitte juhtida kõrvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus. Näidata prügikonteineri(te) asukoht.
3.3.5
Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata vaadete tähistused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne. 
3.3.6
Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel püstitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lähteülesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena.

3.3.7
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks “ Nõo tn 63 aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise ning kõrvalehitiste püstitamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekt” vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
	


3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1
Ehitusala: Nõo tn 63 krundi piirides, mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

3.4.2
(Laiendatavate ja) rekonstrueeritavate hoonete arv krundil: aiamaja ja saun.
3.4.3
Püstitavate hoonete arv krundil: saun ja kuur, 
3.4.4
Püstitatavate rajatiste arv krundil: kasvuhoone ja piire.

3.4.5
Krundi maksimaalne täisehitus: 20%.

3.4.6
Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.7
Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav. 
3.4.8
Aiamaja:


- korruste arv: kuni 2;

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: kuni 7,5 m;
3.4.9
Abihooned:


- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: kuni 5 m;
3.4.10
Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnõetele ning arvestama Asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.
3.4.11
Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. 

3.4.12
Piirete lubatud kõrgus: 1,5 m. Tänavapoolsed rajatised peavad olema kooskõlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljöösse. Piirded peavad reeglina olema ažuursed. Mittesoovitatav kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki. 
3.4.13
Piirded ja parkimiskohad lahendada Nõo tn 63 krundi piirides. 

3.4.14
Lubatud transpordi juurdepääsude arv: 2, Nõo tänavalt.
3.4.15
Kõvakattega pind ei tohi moodustada üle 30% krundi üldpindalast. 
3.4.16
Segaolme- ja kompostitavate jäätmete käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale.
	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED


3.5.1
Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2
Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid eraldi projektiosana. 

3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6.1
Päästeameti Ida Päästekeskus.

3.6.2
Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

3.6.3

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
3.6.4

Projekti tellija või tema seaduslik esindaja.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1
Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 14. 07. 2020. a.
4.2
Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3
Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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