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Projekteerimistingimused
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Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Anton Safonov
Aadress: Kangelaste 24-40, Narva linn
Tehnilised andmed: Üldpind 77.9m2
Maakasutuse Sihtotstarve: korruselamumaa
Korruste arv 5

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kangelaste pr 24-40

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.08.05.a avaldus nr.911/1-11, Anton Safonov

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.6 Arvestada ehitise konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Üldpind: 77,9m2;

4.2 Aknad: aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes säilitades raamistuse mustri. Aknaavade kinnimüürimine pole lubatud;
4.3 Likvideeritavad ja ümber ehitavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandavate vaheseinte arvelt;

4.4 Lodža ühendamine korteriga: pole lubatud (Vastavalt 26.04.05.a. ehitus- ja arhitektuurikomisjoni istungi otsusele);
4.5 Lodža klaasimine: vastavalt fassaadiklaasistamise üldplaanile;
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni,  elektrivarustusele ja küttele;
5.2 Vajalike eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. lisa



7.1 Asukohaskeem;

Koostas:

Insener



Veera Sošneva

                                        *Märkus:
                                 Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 5 „...Ehitise osale võib anda kasutusloa, kui ehitise osa on võimalik funktsionaalselt ja           

                           ohutult kasutada“.
            3.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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