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	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

Rakvere tn 71 hoone ehitamiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Omanik: OÜ Megastone 

Aadress: Suur-Aguli 6, Narva

Tehnilised andmed: krundi suurus 43321 m²;

Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Rakvere tn 71

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.09.2005.a. nr 1042/1-11 Aare Saliste 

        volitatud isik, Celander Ehitus OÜ

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoonestamata krundile uue kaubanduskeskuse ehitamine detailplaneeringu alusel.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.4.1         Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;
3.4.2         Rakvere tn 71 detailplaneering 26.08.2004;

3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.8 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.9 Vastavalt ES §21 tellida ehitusprojekti ekspertiis.

3.10 Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest, sh väljavõte detailplaneeringust; ümberehituse puhul ülesmõõtmisjoonised; hoone lammutamise puhul omandiõigust tõendav dokument;

3.11 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim ehitusalune pindala: vastavalt detailplaneeringule;

4.2 Hoonete arv krundil: 1;

4.3 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele;
4.4 Kõrgus: 8-10m;

4.5 Katus: lahendada madalakaldelise katusena, hoone tervikut silmas pidades. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud teised variandid;

4.6 Katusekatte materjal: mitte kasutada kiviimitatsiooniga plekki; 

4.7 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale;  kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.8 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgetasemeline, huvitav, piirkonna elukvaliteeti parandav. Hoonete kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku. Mitte kasutada halle ning tuhme värvitoone;

4.9 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted; anda parkimise lahendus;
4.10 Piirded:  pole lubatud;
4.11 Haljastus: piirkonna väljakujunenud miljööle vastav kujunduslik-funktsionaalne planeering näidata asendiplaanil;

4.12 Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;

4.13 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.14 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

4.15 Välisvalgustus: projekteerida tänava ja hoone dekoratiivne valgustus;

4.16 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Maanteeameti Narva spetsialist;

6.4 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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