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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	OÜ Glisten

Aadress: Pärnu mnt 139/kohila tn 24, Tallinn 11317

Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 2500m²;

Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kreenholmi 52

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 16.09.2005.a. nr 1024/1-11 Peeter Lillestik 

        juhatuse liige

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on pooleliolev hoone rekonstrueerimine kaubanduskeskuse tarbeks.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Vastavalt ES §21 tellida ehitusprojekti ekspertiis.

3.9 Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest, ümberehituse puhul ülesmõõtmisjoonised; hoone lammutamise puhul omandiõigust tõendav dokument;

3.10 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim ehitusalune pindala: kuni 2500m²;

4.2 Hoonete arv krundil: 1;

4.3 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele;
4.4 Kõrgus: 10-12m;

4.5 Katus: lahendada madalakaldelise katusena, hoone tervikut silmas pidades. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud teised variandid;

4.6 Katusekatte materjal: mitte kasutada kiviimitatsiooniga plekki; 

4.7 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.8 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgetasemeline, huvitav, piirkonna elukvaliteeti parandav. Värvilahenduses mitte kasutada põhivärina halle toone;

4.9 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted; anda parkimise lahendus ja vertikaalplaneerimine;
4.10 Lammutatavad ehitised: lahendada ehitusprahi utiliseerimine, esitada lammutusprojekt;
4.11 Piirded:  pole lubatud;
4.12 Haljastus: piirkonna väljakujunenud miljööle vastav kujunduslik-funktsionaalne planeering näidata asendiplaanil;

4.13 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

4.14 Välisvalgustus: projekteerida tänava ja hoone dekoratiivne valgustus;

4.15 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Maanteeameti Narva spetsialist;

6.4 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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