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1.  ÜLDANDMED



	 
	 

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Elviira Roor
Aadress: Kesk 30, Narva-Jõesuu 
Tehnilised andmed: krundi pind 600 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Paju tn 12

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 30.08.2005.a. nr 950/1-11

        Elviira Roor
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


 

 

	 

2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 


 

2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja taastamine hoonestusaluse pinna laiendamisega 33%, majandusploki taastamine olemasoleval hoonealusel pinnal.
 

	 

3.   ÜLDNÕUDED 


 

3.1  Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7  Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

 

 

	4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


 
4.1 Suurim lubatud juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast Paju tn 12 maapealsest mahust;

4.2 Hoonete arv krundil: max 2;

4.3 Krundi maksimaalne täisehitus: 30%;
4.4 Elumaja korruste arv: olemasolev;

4.5 Majandushoone kõrgus: kuni 3,5 m;
4.6 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.7 Katusekalle ja tüüp: uus ja olemasolev ühtlustada (sama materjal); lamekatuse puhul soovitatav katuseterrass;
4.8 Välisviimistlus: juurdeehitusel kasutada sama materjali, mis ülejäänud hooneosal. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale. Võimalik krohvitud pind või laudis;
4.9 Olemasolevad abihooned: lahendada ühtse kõrvalhoonena; 
4.10 Arhitektuur: hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitudes piirkonna miljöösse. Laiendus peab moodustama olemasoleva hoonega arhitektuurse terviku, arvestada kõrvalhooneid;
4.11 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine. Näidata lammutatavad ehitised ja haljastuse põhimõtteline lahendus;
4.12 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.13 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus;
4.14 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv);

4.15 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.16 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.17 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

 

 

	 

5.   INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

 


 

5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega;
 

	 

6.  KOOSKÕLASTUSED

 


 
6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

 

	 

7.  LISA

 


 
7.1  Asukohaskeem;
 

 

 

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
 

 

Koostas:

Arhitekt



Veera Sošneva
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