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1.  ÜLDANDMED 

	 
	 

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Tatjana Fantassova
Aadress: Tallinna mnt 63a-61, Narva linn

Tehnilised andmed: ehitusalune pindala 68 m², korruste arv 1;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Pikse tn 15

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 29.08.2005.a. nr 947/1-11

        Tatjana Fantassova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


 

 

	 

2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 


 

2.1  Projekti koostamise eesmärgiks on garaaži ehitamine.

 

 

	 

3. ÜLDNÕUDED 


 

3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
 

 

	4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


 
4.1 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.2 Korruste arv: 1;

4.3 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevatega;

4.4 Lubatud katusekatte materjalid: ühtlustada kõrvalhoonega;
4.5 Lammutatavad hoone osad: näidata asendiplaanil;

4.6 Välisviimistlus: laudis. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale; ühtlustada kõrvalhoonetega;
4.7 Välisvalgustus: lahendada projektiga;

4.8 Haljastus ja heakorrastus: vajadusel lahendada projektis;

4.9 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteiner;

4.10 Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, sobitudes piirkonna miljöösse;

 

 

	 

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

 


 

5.1 Üksikelamu tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
 

 

	 

6.  KOOSKÕLASTUSED

 


 
6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.3 Naaberkruntide omanikud;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

 

 

	 

7.  LISA

 


 
7.1 Asukohaskeem;

7.2 Asendiplaan;

 

 
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. 1.      Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. 2.      Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
 

 

 

 Koostas:
 Insener Veera Sošneva



 
