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1.  ÜLDANDMED 

	 
	 

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Zagitov Roman
Aadress: Võidu 8a-23, Narva linn

Tehnilised andmed: krundi pindala 733 m², korruste arv 1;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, AÜ Jugla-2
Senokosnaja tn 152

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.09.2005.a. nr 998/1-11

        Zagitov Roman
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


 

 

	 

2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 


 

2.1  Projekti koostamise eesmärgiks on ajamajale majandusosa juurdeehituse                           ehitamine, sauna ja puukuuri ehitamine.                         
 

 

	 

3. ÜLDNÕUDED 


 

3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
 

 

	4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


 
4.1  Suurim lubatud juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast Senokosnaja tn 152 maapealsest mahust;
4.2 Hoonete arv krundil: max 3;
4.3 Korruste arv: 1;

4.4 Katusekattematerjal:vaba, tuldtõkestav, ühtlustada olemasolevaga;
4.5 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.6 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele,tagades normativsed kujad naaberkinnistutega;
4.7 Välisviimistlus: krohvitud pind, looduslikud materjalid; vältida plastmaterjale, ühtlustada olemasolevaga;
4.8 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.9 Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, sobitudes piirkonna miljöösse;

 

 

	 

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

 


 

5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustuse;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
 

 

	 

6.  KOOSKÕLASTUSED

 


 
6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

 

 

	 

7.  LISA

 


 
7.1 Asukohaskeem;

7.2 Asendiplaan;

 

 
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. 1.      Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. 2.      Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
 

 

 

 Koostas:
Arhitekt     Veera Sošneva 
