
      Lisa 1

	
	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

Puškini tn 69 hoone rekonstrueerimiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	AS Harju Ehitus

Aadress: Paldiski mnt 21, Keila

Tehnilised andmed: ehitisalune pind 942 m²;

Maakasutuse sihtotstarve: Korruseelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Puškini tn 69

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.09.2005.a. nr 980/1-11 

        Tatjana Žuravljeva (volitud isik)
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on poolelioleva elamu rekonstrueerimine viiekorruselise korterielamu tarbeks kehtestatud detailplaneeringu alusel.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;
3.5.2 Puškini tn 69, Daumani tn 20 detailplaneeringu 19.06.2003;

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta;

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002;
3.8 Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest, sh väljavõte detailplaneeringust; ümberehituse puhul ülesmõõtmisjoonised; hoone lammutamise puhul omandiõigust tõendav dokument;

3.9 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim ehitusalune pindala: detailplaneeringu alusel;

4.2 Hoonete arv krundil: 1;
4.3 Korruste arv: kuni 5; 5 korrus 60% ehitusalusest pindalast. Tagada viimase korruse korteritele mugav võimalus väliseluruumi kasutamiseks (terrassid jms);

4.4 Katus: lahendada madalakaldelise katusena, hoone tervikut silmas pidades;

4.5 Katusekatte materjal: projekteerida soovitavalt maksimaalselt terrassi- ja haljastatud katuse pinda. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud teised variandid;

4.6 Välisviimistlus: kasutada väärikaid materjale. Vältida imiteerivaid materjale;

4.7 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgetasemeline, huvitav, piirkonna elukvaliteeti parandav. 

4.8 Hoone ja krundi funktsionaalne skeem peab olema loogiline ja elanikele mugav;

4.9 Parkimine ja jäätmekäitlus: Igal korteril vähemalt üks parkimiskoht oma krundil. Soovitav lahendada parkimine osaliselt hoone mahus. Haljastatud osa krundist (k.a. murukiviga kaetud ala) ei tohi olla väiksem kui teedele ja parkimisele ette nähtud ala. Näha ette prügikastide varje (joonised anda projektis);

4.10 Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;
4.11 Haljastus: anda maastikuarhitekti koostatud kujunduslik-funktsionaalne planeering; lisaks murule näha ette põõsastust (võimalik lausistutus) ja kõrghaljastust. Näidata põhimõtteline liigiline kooslus;

4.12 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;
4.13 Välisvalgustus: projekteerida tänava- ning hoonete välisvalgustus;
4.14 Piirded: pole lubatud;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Maanteeameti Narva peaspetsialist;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:




Svetlana Maslova (arhitekt)
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