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Ehitusloa andmine (Raekoja plats 1 // Raekoja plats // Rüütli tänav // Suur tänav L2 // Suur tn 12 // Suur tänav L2) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

20.04.2018 ehitisregistri elektroonilisse keskkonda laekus läbivaatamiseks  Raekoja plats 1 // Raekoja plats // Rüütli tänav // Suur tänav L2 // Suur tn 12 // Suur tänav L2 kinnistutele  raekoja hoone ümberehitamiseks, kõrgipinge maakaabli, kanalisatsioonitorustiku, pingi, drenaažitorustiku, soojustrassi, sadeveekanalisatsioonitorustiku, veetorustiku, 0,4 kV maakabli rajamiseks ehitusloa taotlus ning ehitisteatised optilise maakabli, prügimaja rajamiseks koos ehitusprojektiga (töö nr 26072016/PP, peaprojekteerija Zoroaster OÜ).
Tehnosüsteemide rajamine toimub munitsipaalmaal.
23.04.2018 ehitisregistri  keskkonnas, koduleht www.ehr.ee,  on genereeritud ehitusloa eelnõu nr 1812271/08539, menetluse nr 132781 ning suunatud arhitektuuri ja planeerimise osakonnale, järelevalve osakonnale, Linnamajandusametile, Arenduse ja Ökonoomika Ametile, Päästeameti Ida-päästekeskusele, OÜ-le VKG Elektrivõrgud, AS-le Narva Soojusvõrk, AS-le Gaasivõrgud, AS-le Narva Vesi, AS-le Telia Eesti, Tartu Ülikoolile  kooskõlastamiseks ning arvamuste avaldamiseks.
Ehitusloa menetlus toimus ehitisregistri elektroonilises keskkonnas. Ehitusprojektis on avastatud puuduseid ning ehitisregistri elektroonilise keskkonna kaudu ehitusprojekt on mitu korda tagastatud puuduste kõrvaldamiseks.

25.02.2019  lõplikult kõrvaldatud puudustega ehitusprojekt on ehitisregistri elektroonilises keskkonnas projekteerija poolt tagastatud.
13.03.2019 kõik kaasatud isikud kooskõlastasid ehitusloa eelnõu. 
Arhitektuuri ja planeerimise osakond kooskõlastas tingimisi märkustega: „ Palun markeerida ajaloolise Apteeki hoone idapoolset nurka samuti 300-mm laiuse graniitkividega. Praegu jääb see lahtiseks. - Võimalusel, palun edasisel projekteerimisel ette näha kunstiteoste signalisatsioon (galeriis, saalides jm. kohtades, kuhu on projekti järgi ette nähtud kunstiobjektide paigutamine). Tellija äranägemisel. - Ruloo lahendus on võrreldes varem arutatuga ja kooskõlastatuga muutunud. Palun taastada eelnev lahendus, milles sai august 2018 kokku lepitud. - Pööran tähelepanu sellele, et seminaride ruumi 2.10 sisse on kamin alles jäetud“.

AS Telia Eesti kooskõlastas tingimisi märkustega: „1.Projekteeritava kõnnitee peavad kaevuluugid (PEL383,231,230) jaama tasapinda, vajadusel vahetada kaevuluugid nn ujuvluukide vastu. 2.Enne ehitamist teha liinide surfimist käsitsi, selgitada välja mis sügavusel liinid käivad ja maarata vajalikku kaitset. Piisava sügavuse korral (1m ja rohkem) asetada A klassi projekteeritav reservkaitsetoru olemasolevale kaabelliinile paralleelselt. Kui sügavus on vähem kui 1m, kasutada lahtivõetav kaitsetoru liini kaitsmiseks või enne ehituse algust teeb Telia AS koos töövõtjaga kanali läbitavuse kontrolli osas mis jääb ehitustsooni, mille kohta koostatakse vastav akt, peale ehituse lõppu teeb Töövõtja kanali läbitavuse kontrolli, kui kanal ei ole läbitav taastab Töövõtja algse olukorra omal kulul. 3.Kõik planeeritud liiklusmärgid jne peavad olemasolevatest liinidest eemale tõsta ühe meetri võrra. 4.Projekteeritava sideliini ristumiskohtades tuleb el.kaabel(W1.1) lasta sideliinist 0,3 m vorra allapoole. 5.Tööd teha "Telia" tehniliste tingimuste järgi. 6.Enne kaevetööde alustamist vormistada tegutsemisluba (Telia iseteenindus webis)“.
OÜ VKG Elektrivõrgud  kooskõlastas tingimisi märkusega:  „Kõik kaabli ja elektrikilbi ülekandetööd peavad olema lõpetatud enne ehitamise alustamist“.
AS Narva Soojusvõrk kooskõlastas tingimisi märkusega: „Soojusarvesti paigaldada olemasoleval soojustrassil sisenemisel hoonesse“.

Tartu Ülikool kooskõlastas märkustega: „Tartu Ülikool kooskõlastab Narva raekoja platsil asuva sademeveekanalisatsiooni torustiku ümber ehitamiseks vajaliku ehitusloa andmise tingimusel, et ehitustööde käigus tagatakse trasside ja platsikatendite kallete õige suund ning et ehitustöödest tingituna ei teki ülikoolile lisakulusid“.
Ehitusseadustiku § 42 lg 8 kohaselt kui ehitusloa eelnõu kohta on kooskõlastamise või arvamuste avaldamise käigus esitatud märkusi, võtab pädev asutus need asjakohaselt arvesse või põhjendab nende arvestamata jätmist.
Vastavalt märkuste esitajate nõudmisele kõik märkused kantakse haldusaktile „ehitusluba“, millel ehitusseadustiku § 61 lg 2 kohaselt on õiguslik tähendus.
Seega 25.02.2019 esitatud dokumentides ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad ning ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.

2.    ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Ehitusseadustiku §39 lõike 1 kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus.

2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 9  lõike 2    

       kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste 

       menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille 

       alusel toimub ehitusloa või kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine või 

       andmisest keeldumine.
2.3. Ehitusseadustiku § 35 lõike 5 kohaselt kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt   sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitusteatist ehitusluba.
2.4. Ehitusseadustiku § 42 lg 3 punktide 5 ja 6 kohaselt ehitusloa kõrvaltingimusena võib     eelkõige sätestada ehitise või ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
3. OTSUS

3.1. Anda ehitusluba Raekoja plats 1 // Raekoja plats // Rüütli tänav // Suur tänav L2 // Suur tn 12 // Suur tänav L2 kinnistutele  raekoja hoone ümberehitamiseks, kõrgipinge maakaabli, kanalisatsioonitorustiku, pingi, drenaažitorustiku, soojustrassi, sadeveekanalisatsioonitorustiku, veetorustiku, 0,4 kV maakabli rajamiseks ning  optilise maakabli, prügimaja rajamiseks ehitusluba vastavalt ehitusprojektile (töö nr 26072016/PP, peaprojekteerija Zoroaster OÜ)
3.2. KÕRVALTINGIMUSED: Kohustada ehitustööde tellijat: „Kõrvaldada esitatud käesoleva korralduse punktis 1 ning ehitusloal loetletud märkused“. 
4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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