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	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

 AÜ "Metsaonnid" , Varsakabja tn. 18 elumaja
ehitamiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Jevgeni Kulikov
Kalda 12-48, Narva linn 20103

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

AÜ Metsaonnid, Varsakabja tn. 18,
Krundi pind  884,0 m2,
Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.10.05.a avaldus nr.1155/1-11,
        Olga Medvedjeva

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja ehitamine ilma detailplaneeringut teostamata.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala:  mitte ületada asukohaskeemil antud tänava ehitusjoont;
4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: 30 %;
4.3 Hoonete arv krundil: max 2;

4.4 Elumaja korruste arv: max 2;

4.5 Elumaja kõrgus: kuni 6 m;

4.6 Katus: viilkatus või lamekatus, teise korruse täisehitusprotsent kuni 50% esimese korruse ehitusalusest pindalast, lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi;
4.7 Katusekatte materjalid: vaba, tuldtõkestav;
4.8 Arhitektuur: kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitada ümbritsevasse keskkonda; 
4.9 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, sobitades ehituslikku miljöösse; mitte kasutada imiteerivaid ja plastikmaterjale. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus; 
4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.11 Soklijoone kõrgus: 0,3 - 0,6 m planeeritud maapinnast;

4.12 Piirded: vajadusel lahendada tänava poolne piire kõrgusega kuni 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoone ja naaberkruntidega kooskõlas olevaks; 
4.13 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.14 Välisvalgustus: lahendada lahendada sissepääsudel; 
4.15 Haljastus : vajadusel lahendada projektis;

4.16 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil;
4.17 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted; anda parkimise lahendus ja vertikaalplaneerimine;

4.18 Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1     Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2     Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.5     Tervisekaitsetalitus;

6.6     Naaberkinnistud vastavalt Planeerimisseadusele.
   *Märkus:                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
Irina Fominõhh
