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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	KÜ Tallinna mnt. 26

Aadress: Tallinna mnt. 26, Narva linn 20304

Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 710 m², korruste arv 5

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Tallinna mnt. 26

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 31.10.05.a avaldus nr.1176/1-11
        KÜ Tallinna mnt. 26
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on viiekorruselise korterelamu rekonstrueerimine koos seinte soojustamisega.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.8 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: olemasolev;

4.2 Korruste arv: olemasolev;

4.3 Lubatud katusekatte materjalid: lahendada projektiga;
4.4 Katusekatte materjal: vaba;  ühtlustada olemasolevatega sobitades keskkonda;

4.5 Katuse tüüp ja kalle: olemasolev;

4.6 Hoone otsafassaadide soojustamine: vastavlt soojustehnilisele arvutusele

4.7 Välisviimistlus: krohv. Lubatavad värvitoonid: kasutada pastelseid värvitoone. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus; 

4.8 Trepikoda: akende vahetamine olemasolevates mõõtmetes;

4.9 Varikatus: renoveerimine;
4.10 Aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes;
4.11 Uksed: vahetamine olemasolevates mõõtmetes;
4.12 Veetorustikud: rekonstrueerimine;

4.13 Sillus: rekonstrueerimine;
4.14 KÜ territooriumi heakorrastustööd: vajaduse korral lahendada projekti koosseisus.

4.15 Arhitektuur: esitada fassaadi lahendus arvestadus olemasoleva esimise korruse asudustega;

4.16 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteiner;

	5. KOOSKÕLASTUSED



5.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

5.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

5.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

5.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

Koostas:

Arhitekt
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