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	Narva Linnavalitsuse korraldus 

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

 AÜ "BALTIKA" , Palavuse tn. 24 elumaja
rekonstrueerimiseks
ja majandushoone ehitamiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Oleg Jaanis

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

AÜ Baltika, Palavuse tn. 24,
Ehitisalune pindala 65 m2,
Krundi pind  869 m2,
Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.10.05.a avaldus nr.1154/1-11,
        Olga Medvedjeva

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja laiendamine ning majandushoone ehitamine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala:  mitte ületada asukohaskeemil antud tänava ehitusjoont;
4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: 30 %;
4.3 Hoonete arv krundil: max 2;

4.4 Elumaja korruste arv: olemasolev;

4.5 Katus: lahendada hoonete arhitektuurset tervikut silmas pidades, lamekatuse

          juures soovitavalt kasutada katuseterrassi;
4.6 Katusekatte materjalid: tuldtõkestav, ühtlustada olemasolevatega;
4.7 Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku, sobitudes linna ehituslikku miljöösse;

4.8 Välisviimistlus: kasutada sama materjali, mis ülejäänud hooneosal. Võimalik krohvitud pind või laudis, mitte kasutada imiteerivaid ja plastikmaterjale. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;
4.9 Välisviimistlus majandushoonel: kasutatavad materjalid ja värvilahendus peavad harmoneeruma elumajaga. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;
4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.11 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.12 Piirded: vajadusel lahendada tänava poolne piire kõrgusega kuni 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoone ja naaberkruntidega kooskõlas olevaks; 
4.13 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.14 Lammutatavad ehitiste osad: näidata asendiplaanil;

4.15 Välisvalgustus: lahendada projektiga;

4.16 Haljastus ja heakorrastus: lahendada projektis;

4.17 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus;

4.18 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti asendiplaanil;

4.19 Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Üksikelamu tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1     Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2     Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.5     Tervisekaitsetalitus;

6.6     Naaberkinnistud vastavalt Planeerimisseadusele.
   *Märkus:                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas 
Irina Fominõhh
