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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	OÜ Ravento
Aadress: Gerassimovi tn. 9- 9, Narva linn

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Puuvila tn. 
Maakasutuse sihtotstarve: Väljasõit tootmishoonete maalt liiklusmaale.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.11.05.a avaldus nr.1186/1-11
        Anatoli Jekimov- OÜ Ravento juhataja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on ajutise väljasõidu ehitamine Puuvila tn.13 garaažihoonete teenindamise eesmärgil.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele “Teeprojekti suhtes esitatavaal nõuded”.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Projekteerida vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”.

3.7 Töö peab olema teostatud vastava litsentsiga organisatsiooni poolt.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Teede katte: pole lubatud asfalt;

4.2 Sõidutee laius: normikohane; 
4.3 Katte konstruktsioon: näidata projekti mahus; 

4.4 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.5 Projekti mahus esitada järgmised tööjoonised:

4.5.1 asendiplaan koos liikluskorralduse ja tehnovõrkudega;

4.5.2 tänava põikprofiil;

4.5.3 vertikaalplaneerimise joonis koos tehnovõrkude paigutamisega.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Maanteameti liiklusohutuse peaspetsialist;

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Kruntide omanikud, kelle maast tee läbi läheb;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
Irina Fominõhh
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