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	Narva Linnavalitsuse korraldus
___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

 Jõesuu tn. 24A - 4, 7, 9  korterite ümberplaneerimiseks 

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Aleksandr Kuksov
Tallinna mnt. 63A-30, Narva linn 

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Jõesuu 24A- 4, 7, 9
Korterite pindala  171,1 m2

Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.08.05.a avaldus nr.932/1-11,
        Aleksandr Kuksov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korterite ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Üldpind:  171,1 m2 ;
4.2 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandevate vaheseinte arvelt; lahendada ehitusprahi utiliseerimine;
4.3 Ventilatsiooni-ja suitsulõõrid on keelatud lammutada;
4.4 Eraldi sissepääsu ehitamine ei ole lubatud Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt;
4.5 Aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri; aknaavade kinnimüürimine pole lubatud;
4.6 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;
4.7 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.8 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1  Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt esitada hoone
           tehnilise seisukorra kohta ekspertiis;
6.2  Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt esitada sõlmede
           ja koormuste arvutused.
	5. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
7.4 Tervisekaitsetalitus;

7.5 Kaasomanike kooskõlastus vastavalt Haldusmenetluse seaduse alusel.

   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
Irina Fominõhh

