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Projekteerimistingimused

  Kangelaste 25 - 3 korteri ümberplaneerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Rešide Faizrahmanova
Aadress: Kangelaste pr.25-3, Narva linn

Tehnilised andmed: Ehituspind 61,2 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kangelaste pr. 25 - 3

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 03.11.05.a avaldus nr.1191/1-11
        Rešide Faizrahmanova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korterite ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega autokooli õpperuumi tarbeks. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.6 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 61,2 m²;

4.2 Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailise sissepääsuosa lahendusega;

4.3 Sissepääsuosa: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt; 

4.4 Välisviimistlus:sobitada linnaehituslikku miljöösse;esitada Arhitektuuriametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks;
4.5 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, mitte kasutada aknamarkiise;
4.6 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;
4.7 Likvideeritavad ja ümber ehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandevate vaheseinte arvelt. 
4.8 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;
4.9 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel;

4.10 Parkimine: lahendada projekti asendiplaanil kruundipiirides;

4.11 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

	5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1  Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt esitada hoone

           tehnilise seisukorra kohta ekspertiis;

6.2  Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt esitada sõlmede
           ja koormuste arvutused.

	4. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7.4 Tervisekaitsetalitus;

7.5 Korterite omanikud vastavalt Haldusmenetluse seaduse alusel.

   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh

