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	Narva Linnavalitsuse korraldus
___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

            Mängu tn. 19 elumaja rekonstrueerimiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Marina Rõbakova

Mängu tn. 19, Narva linn 

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Mängu tn. 19,
Elumaja alune pindala 82 m2,

Krundi pind  754,0 m2,
Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.11.05.a avaldus nr.1214/1-11,
        Marina Rõbakova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja rekonstrueerimine koos garaaži juurdeehitamisega, katusekorruse väljaehitamine sauna ja eluruumide tarbeks
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala:  mitte ületada tänava ehitusjoont;
4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: 30-40 %;
4.3 Hoonete arv krundil: max 2;

4.4 Elumaja korruste arv: max 2;

4.5 Elumaja kõrgus: kuni 9 m;

4.6 Katus: viilkatus või lamekatus, lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud ka muud lahendused. Juurdeehituse katus sobitada kokku olemasoleva hoonega.
4.7 Katusekatte materjalid: vaba, tuldtõkestav;
4.8 Arhitektuur: kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitada ümbritsevasse keskkonda; 
4.9 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, sobitades linnaehituslikku miljöösse. Juurdeehitusel kasutada sama materjali, mis ülejäänud hooneosal. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus; 
4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.11 Soklijoone kõrgus: olemasolev;
4.12 Piirded: vajadusel lahendada tänava poolne piire kõrgusega kuni 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoone ja naaberkruntidega kooskõlas olevaks; 
4.13 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.14 Välisvalgustus: lahendada lahendada sissepääsudel; 
4.15 Haljastus: lahendada projektiga;

4.16 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega;
4.17 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitise osad, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted; anda parkimise lahendus ja vertikaalplaneerimine;

4.18 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistkate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1     Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2     Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.4     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

   *Märkus:                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
Irina Fominõhh
