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	Narva Linnavalitsuse korraldus
___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

 Rahu tn. 30  elumaja  rekonstrueerimiseks 

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Korteriühistu Rahu 30 Narva
Registrikood 80170644

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Rahu tn. 30

Ehitisalune pindala  613,0 m2

Korruste arv 10
Maakasutuse sihtotstarve:

Korruselamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 10.11.05.a avaldus nr.1222/1-11,
        Aleksei Nalivaiko  juhatuse liige
        Rahu tn. 30-12, Narva linn 20608
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kümnekorruselise korterelamu rekonstrueerimine seinte soojustamisega.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Fassaadide remont  vastavalt ehituslike piirdekonstruktsioonide seisundi tehnilise ekspertiisile;
4.2 Maja otsa fassaadide soojustamine;
4.3 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvad kvaliteetmaterjale, sobitades linnaehituslikku miljöösse. Imiteerivaid ja plastmaterjale kasutada ei ole lubatud.  Kasutada keskkonda sobivaid värvitoone. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus; 
4.4 Sillutisriba rekonstrueerimine;
4.5 Ülevoolu vahetamine.
	5. KOOSKÕLASTUSED



5.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

5.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

5.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
        *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh
