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	Narva Linnavolikogu korraldus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

AÜ Jugla 2, 

Kaare 22 elamumaja ehitamine 

koos kõrvalhoonetega.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija 
	Nadezda  Švets

Aadress: Daumani 2-77, Narva

	 1.2  Asukoht, algandmed
	Narva linn,

Kaare tn 22 

Tehnilised andmed: krundi pind 853 m²;

Tulivikus ehitiv elumaja alune pind: kuni 30 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.11.2005.a. nr 1229/1-11

        Nadezda  Švets
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja ehitamine koos kõrvalhoonetega ilma detailplaneeringuta.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: 30% -40%
4.2 Hoonete arv krundil: 2;

4.3 Korruste arv: 1-2;

4.4 Lubatud suurim kõrgus: kuni 7,5 m soklijoonest; katuseterrassi puhul max 3,10 m;

4.5 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,5 m planeeritud maapinnast;
4.6 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus või lamekatus. Katused lahendada rahustatult ja lihtsustatult; lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi.

4.7 Harjajoon: valdavalt pikki hoonet;

4.8 Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav;

4.9 Arhitektuur: hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemelised, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav; sobitudes linnaosa linnaehituslikku miljöösse;

4.10 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistega kooskõlas olevaks;

4.11 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine;

4.12 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.13 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

4.14 Parkimine ja jäätmekäitlus: lahendada normikohaselt oma krundil;

4.15 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks; 
4.16 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.17 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, min 5 m; 
4.18 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.19 Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koossesus.

4.20 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prjugikonteineri asukoha asendiplaanil. Prjügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elemeentidega.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Naaberkruntide omanikud;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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