
Lisa 1
	
	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

      Kiriku tn. 6 hoone rekonstrueerimiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	AS Viru Gerberei

Kadastiku tn 57, Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kiriku tn. 6

Ehitusalune pindala 434 m², 

suletud netopind 862,1 m²,

korruste arv 2

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 24.10.05.a avaldus nr.1153/1-11
        AS Viru Gerberei
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimine, ning katusekorruse väljaehitamine  eluruumideks ilma detailplaneeringut teostamata.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200;

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Arvestamisele kuulub Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv Aleksandri kiriku ja selle lähiala detailplaneeringu projekt. 
3.9 Tellida ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis vastavalt Ehitusseadusele.

3.10 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

3.11 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Juurdeehitatav osa: mitte ületada 33% olemasolevast Kiriku tn. 6 maapealsest mahust;
4.2 Katusetüüp ja kalle: viilkatus, tõstetav katus sobitada olemasoleva hoone mahuga ning Kiriku tn.8 kõrvalhoonega ;

4.3 Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt;
4.4 Arhitektuur: hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes piirkonna miljöösse. Lahendus peab moodustama olemasolevate hoonetega arhitektuurse terviku, arvestada sakraalehitise naabrust;
4.5 Välisviimistlus: krohvitud pind. Imiteerivaid ja plastmaterjale kasutada ei ole lubatud. Hoone värvilahendus sobitada/ühtlustada olemasolevate hoonetega, arvestades kõrvalhoonetega;
4.6 Haljastus: näha ette vähemalt 10% krundi pindalast haljastust (näidata asendiplaanil). Olemasolev kõrghaljastus säilitada;

4.7 Piirded: lahendada projektiga loominguliselt, sobilikuna piirkonna miljöösse. Tänavapoolne piirded kõrgusega 0,8 - 1,2 m;
4.8 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil, näha ette hoone dekoratiivne valgustus;
4.9 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus;
4.10 Parkimine: lahendada omal krundil, arvestades parkimisnormatiivi;
4.11 Katuseaknad: paigaldada Muinsuskaitseameti loaga.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada hoone tehnilise seisukorra kohta ekspertiis;

6.2 Esitada sõlmede ja koormuste arvutused.

	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara – ja Majandusamet;

6.4 Muintsuskaitseamet;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Irina Fominõhh
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