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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Nadežda Rušeljuk
Kreenholmi 5-51, Narva linn

Tatjana Rušeljuk

Kerese 6-28, Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kosmonaudi tn. 3 – 1 , 2
Ehituspind 63,5 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.11.05.a avaldus nr.1292/1-11
        Nadežda Rušeljuk, Tatjana Rušeljuk
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korterite ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega kontoriruumide tarbeks. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.6 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 63,5 m²;

4.2 Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailise sissepääsuosa lahendusega;
4.3 Eraldi sissepääsu ehitamiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, koormusarvutused ning sõlmede joonised;
4.4 Välistrepi vundament püstitada veevõrgu kujast nõutavale kaugusele.
4.5 Puuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks projekteerida pandus vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.
4.6 Sissepääsuosa: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt Kosmonaudi tn. Poolt, lähtudes Kosmonaudi tn. 5 ja 7 sissepääsu lahendustest;

4.7 Sissepääsu välistrepi rajamine: kasutada sihtotstarbele vastavat kvaliteetmaterjali; 

4.8 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

4.9 Korterite vahelisse ühendusseina ukseava tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, koormusarvutused ning sõlmede joonised;

4.10 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvad kvaliteetmaterjale, sobitades linnaehituslikku miljöösse. Esitada Arhitektuuriametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks. Mitte muuta fassaadi värvi-ja materjali lahendust;
4.11 Aknaraamide vahetamine. Raamistuse ja peasissepääsu ukse muster lahendada ühtsena;
4.12 Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerimine;
4.13 Välisvalgustus: lahendada normikohane, sissepääsudel ja numbrimärkidel;

4.14 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana.

4.15 Varikatus: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustada fassaadiga;

4.16 Haljastus: lahendada projektis;
4.17 Territooriumi heakorrastus: kõnnitee ulatuses.
4.18 Lammutatavad ehitisosad: lahendada ehitusprahi utiliseerimine;

4.19 Sillutisriba rekonstrueerimine;
4.20 Piirded: pole lubatud;

4.21 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitise osad, anda parkimise lahendus;
4.22 Reklaami projekt esitada projekti koosseisus.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada hoone tehnilise seisukorra kohta ekspertiis;

6.2 Esitada sõlmede ja koormuste arvutused.

	4. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet;

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7.4 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;
7.5 Hoone kaasomanikud.

   *Märkus:                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas 
arhitekt   Irina Fominõhh

