	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	OÜ Pacecar
Rahu tn. 20-42, Narva 20608

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Pähklimäe tn. 6 – M1
Ehituspind 75,4 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.12.05.a avaldus nr.1414/1-11
        Aleksandr Pekarski - OÜ Pacecar volinik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on mitteeluruumide rekonstrueerimine. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.6 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 75,4 m².
4.2 Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailise sissepääsuosa lahendusega, ilma fassaadi muudatusteta.
4.3 Sissepääsuosa: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt.
4.4 Välisviimistlus: sobitada linnaehituslikku miljöösse, välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus.
4.5 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes. Aknaavade kinnimüürimine pole lubatud.
4.6 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.7 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.
4.8 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
4.9 Välisvalgustus: normikohane, lahendada sissepääsudel.
4.10 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana.
4.11 Lammutatavad ehitisosad: lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
4.12 Reklaami projekt esitada vajadusel  projekti koosseisus.
4.13 Asendiplaan: anda parkimise lahendus.
4.14 Jäätmekäitlus: lahendada projektis.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh

