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                 02.12.2009.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
(Riigimaale ajutise juurdesõidutee projekteerimine 
alates Kadastiku tänavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

13.11.2009.a Narva Gate OÜ, registrikood 11417217, mille esindajana tegutseb Jaanus Mikk volikirja alusel, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi riigimaale ajutise juurdesõidutee projekteerimiseks alates Kadastiku tänavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni. 

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.2  Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

2.3  Ehitusseaduse § 15 1 kohaselt ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis. 
3. OTSUS

3.1 Määrata projekteerimistingimused riigimaale ajutise juurdesõidutee projekteerimiseks alates Kadastiku tänavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni järgnevalt:    
	3.1.1. ÜLDANDMED



	3.1.1.1 Taotleja andmed: 
             Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

             Mustamäe tee 18, Tallinn
3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: 
                Narva linn, Kadastiku tänava lõik 2 – riigimaa - Puuvilla tn 3, 5 kinnistu
3.1.1.3  Kinnistusraamatu andmed: 
             Linnamaa: Kadastiku tänava lõik 2,

             katastriüksuse tunnus 51105:001:0132, transpordimaa, kinnistu omanik: Narva linn;
             Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa: 

             Kadastiku tänava lõik 2 ja Puuvilla tn 3, 5 kinnistu vaheline maa
             Eramaa: Puuvilla tn 3, 5, 

             katastriüksuse tunnus 51105:002:0008, tootmismaa, kinnistu omanik: Narva Gate OÜ;   

	3.1.1.4  Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 01.12.2010.a

	3.1.1.5  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 13.11.09.a taotlus nr 2869/1-12;
3.1.1.5.2 Ehitusseadus1, Teeseadus1, Narva linna  ehitusmäärus;
3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on riigimaale ajutise juurdesõidutee projekteerimine alates Kadastiku tänavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni.

	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1    Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).
3.3.2    Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid, omanikujärelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, väljastada energiamärgiseid ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on: majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline õigussuhe Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud pädeva isikuga või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).
3.3.3    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

· Teede- ja sideministri 28.09.1999.a vastu võetud määrus nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

-  Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;
-  Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
-  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

-  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.

3.3.4    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.
3.3.5    Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.
3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7    Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada projekti lisana. 

3.3.8    Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

3.3.9    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

3.3.10  Esitada tee-ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Teeseadus 1 §19).
3.3.11  Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile tee asukoha heakskiitmiseks eelprojekt. 

3.3.12  Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks põhiprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 

	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Ajutise juurdesõidutee kate: killustik.

3.4.2 Märkida ära Kadastiku tänava klass. Juurdesõidutee projekteerida lähtudes sellele klassile kehtestatud nõuetest. 
3.4.3 Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku veoauto pöördekoridorid.
3.4.4 Näha ette olemasoleva kraavi säilitamine.

3.4.5 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.
3.4.6 Vajadusel näha ette tänavavalgustus. 
3.4.7 Muud nõuded: vastavalt Teeseaduses, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.
3.4.8 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.4.9 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise mõõdistuse alusel, kasutades tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani 2008.a - 2010.a seisuga, mis on kooskõlastatud Narva linna peageodeedi poolt. Asendiplaanil esitada tabel „Ehitiste eksplikatsioon”. Tabelis esitada Kadastiku tänavale projekteeritava teelõigu, riigimaale projekteeritava teelõigu, Puuvilla tn 3, 5 kinnistule projekteeritava teelõigu tehnilised andmed (ehitisealune pind ja pikkus).
3.4.10 Projekti koosseisus esitada lisaks:
-  situatsiooniskeem,

· asendiplaan,

· liikluskorralduse joonis, 

· vertikaalplaneerimise joonis,

· konstruktiivsed ristprofiilid,

· pikiprofiil,

-  põhilised pinnakatete tööde mahud,

-  teemärkide spetsifikatsioon,

-  ehituseaegne liikluskorralduse skeem, 
-
tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine jne.

	3.5  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
3.5.2 Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude ehitusprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	3.6 ERITINGIMUSED



3.6.1    Esitada kokkulepe Narva Linnavalitsusega avalikult kasutatava tee projekteerimise, finantseerimise ja ehitamise kohta. Asendiplaanil näidata eraldi joonega väljaspool krunti asuv ala, mis projekteeritakse kokkuleppe järgi Narva Linnavalitsusega.
3.6.2    Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.
	3.7 KOOSKÕLASTUSED




3.7.1   Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

3.7.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

3.7.3   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.2    Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas  30 päeva jooksul alates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets

	
	Linnasekretär
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