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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	OÜ Sanesi, reg nr 10797076

Aadress: Puškini tn 6, Narva, 20308

Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 1407 m², suletud netopind 4912,6 m², hoone maht 14652 m³.

Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Puškini tn 6

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 08.04.2005.a. nr 379/1-11 OÜ Sanesi
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on teine ehitusetapp hoone rekonstrueerimiseks hotelli tarbeks. 

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Korruste arv: olemasolev;

4.2 Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.3 Teed, platsid ja juurdepääsud: lahenda omal krundil;

4.4 Parkimine: normikohane parkimine lahendada krundi asendiplaanil;

4.5 Haljastus: lahendada projektis;

4.6 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.7 Välisvalgustus: projekteerida tänavavalgustus;

4.8 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

4.9 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

4.10 Hoone fassaadi värvipassi koostamisel lähtuda projekti ”Hotell “Narva” rekonstrueerimine” 16.08.2004.a kooskõlastuse märkusest.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova

PAGE  
3

