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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	S.V.O.Baltic International reg. nr 10691850

Aadress: Vaksali tn 19, Narva linn

Tehnilised andmed: puudub
Maakasutuse sihtotstarve: Äri ja teenindusettevõtete maa-ala

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Vaksali tn 19

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kiirtoitlushoone ehitamine autobussijaama piirkonda.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele;
4.2 Lubatud suurim kõrgus: maks. 4m olemasolevast maapinnast;
4.3 Lubatud katusekatte materjalid: lahendada projektiga;
4.4 Teed, platsid ja juurdepääsud: lahendus näidata asendiplaanil oma krundi piirides;

4.5 Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires, paigaldada prügikonteiner;

4.6 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.7 Välisvalgustus: lahendada projekti mahus;

4.8 Välisviimistlus: kvaliteetmaterjalid; vältida imiteerivaid ja plastmaterjale. Hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga.
4.9 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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