	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	OÜ Halaver-Toru
Tiimani tn. 3, Narva 21004

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Puškini tn. 59
Projekteeritav summaarne ehitusalune pind  3662,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 13.01.06.a avaldus nr. 59/1-11
        Aleksei Vassiljev – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.
1.4.4 Puškini tn.59 maa-ala detailplaneering.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoonestamata krundile uute laohoonete ehitamine detailplaneeringu alusel. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused ja detailplaneeringu põhijoonise koopia lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Arvestamisele kuuluv Puškini tn.59 maa-ala detailplaneering.
3.8 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21).
3.9 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, transpordi liikumise ajutine skeem ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.10 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim ehitusalune pindala: vastavalt detailplaneeringule.
4.2 Hoonete arv krundil: mitte rohkem kui 3.

4.3 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega.
4.4 Maksimaalne ehitiste kõrgus: 8,0 m. 
4.5 Katusekalle: lahendada madalakaldelise katusena. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud ka muud lahendused.
4.6 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.7 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.
4.8 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Mitte kasutada põhivärvidena halle ning tuhme värvitoone. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.9 Välisvalgustus: projekteerida tänava ja hoone dekoratiivne valgustus. 

4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.
4.11 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.12 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. 
4.13 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.
4.14 Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel.
4.15 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.16 Heakorrastus: detailplaneeringu alusel.
4.17 Piirded: lahendada projektiga.
4.18 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga oma krundi piires.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

 *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh
