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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija,                                            
	Narva Linnavara- ja Majandusamet;

Aadress: Peetri plats  3, Narva 20308

	1.2  Asukoht, algandmed                                   
	Narva linn,

Turu 1

Maakasutuse sihtotstarve: 

Ühiskondlike hoonete maa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.02.05.a avaldus nr.178/1-11

        Narva Linnavara- ja Majandusamet;

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on katusekatte vahetamine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002;

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Korruselisus: olemasolev .

4.2 Katusekatte: plekk, kivi jmt., tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.3 Katusekalle: olemasolev. 

4.4 Värvilahendus: sobitada piirkonna miljöösse; välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koossesus;

4.5 Veeäravoolu rennide – ja veetorustiku rekonstrueerimine.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia katuse konstruktsioonide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitusi     ja  järeldused võtta arvesse proekteerimisel.

5.2      Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Vakitsuse 02.02.2000.a  määrusele nr. 32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12 . 1992.a käskkirjale nr. 38
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.2 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:
             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik„. 

 Koostas:                      

 Arhitekt                                                   Darja Šramko
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