
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija,                                           
	Vitali Sergejev

Aadress: Kangelaste 7a, Narva linn,

	1.2  Asukoht , algandmed                                        
	Narva linn,

Kreenholmi tn 39v 

Tehnilised andmed: 

Ehitisalune pindala 383m², 

Rekonstrueeritav  suletud netopind ≈ 85 m²,

Olemasolev hoone maht 2679 m³
Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.06.2005.a. nr 653/1-11

        G. Korunos, volitatud isik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kaubandushoone rekonstrueerimine koos juurdeehituse ehitamisega kaupluse tarbeks.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

3.8 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem. 

3.9 Puuetega inimeste liikumisvõmaluste tagamiseks projekteerida pandus vastavalt  Eesti Projekteerimisnormidele 13.2

3.10 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast Kreenholmi 39v maapealsest mahust;

4.2 Arhitektuur: kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse ja kaasaegse terviku sobitudes olemasolevasse linnakeskkonda.

4.3 Välisviimistlus: sobitada olemasolevaga, krohvitud pind. Vältida plastmaterjale. Hoone materjalikasutus, värvilahendus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga, eelistatud on moodsad lahendused;

4.4 Hoonete arv krundil: 1

4.5 Korruste arv: kuni 2;

4.6 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.7 Katuse tüüp ja kalle: lamekatus, sobitada olemasolevaga;

4.8 Katusekate: sobitada olemasolevaga, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.9 Välisvalgustus: näha ette hoone dekoratiivne valgustus;

4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.11 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt;

4.12 Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires, prügikonteinerite paigaldamist võib planeerida kui eraldiseisvaid, kui ka hoonesse sisseehitatuna, soovitavalt piirata  prüügikonteiner dekoratiivsete elementidega.

4.13 Näha ette läbisõidutee, kõnnitee ning lahendada parkimine.

4.14 Reklaamiprojekt esitada pkojekti kooseissus.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele, küttele ja ventilatsioonile;

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. ERITINGIMUSED




     6.1    Kandvates seintes ukseava tegemiseks esitada tarindi tehnilise seisukorra ekspertiis ja    sõlmede joonised (silluste lõiked). 

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

7.3 Projekteerimistingimused kooskõlastada enne projekteerimist naaberkinnistute omanikega.

7.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Darja Šramko
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