	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Narva Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kõnnitee rekonstrueerimine alates Puškini tn.9 elamust kuni Puškini tn. 19 elamuni Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.02.06.a avaldus nr. 242/1-11,
         Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja        
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kõnnitee rekonstrueerimine Puškini tänaval hoonest nr.9 kuni hooneni nr.19. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Projekteerida vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”.
	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Kõnniteede laius: olemasolev. 

4.2 Kõnniteede kate: tasane, kõva ja mitte libe.
4.3 Kõnniteede katte materjal: uni-kivi või ligilähedane unikivile.
4.4 Tagada sujuvad tõusud ja langused.

4.5 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.6 Eraldada jalakäiguliikus autoliiklusest äärekivi või piirde abil.
4.7 Esitada katte värvilahendus, kasutada värvikombinatsioone.
4.8 Projekti mahus esitada asendiplaan koos liikluskorralduse ja tehnovõrkudega,
tänava põikprofiil, vertikaalplaneerimise joonis koos tehnovõrkude paigutamisega.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
6.3 Kruntide omanikud, kelle maast tee läbi läheb.
6.4 Tehnovõrkude olemasolu korral tehnovõrgu valdaja.

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

 *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh
