
	1. ÜLDANDMED


	
	

	1.1  Tellija 
	Larisa Zelenjajeva

Aadress: Vabriku nr.3, Narva-Jõesuu

	1.2  Asukoht, algandmed:
	Narva linn 

Jõesuu tn.7
 Ehitis alunepind 132 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.02.2006.a. nr 203/1-11    Larisa Zelenjajeva
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja ehitamine olemasoleval hoonealusel pinnal.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem. 

3.8 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: kuni 30% .

4.2 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgetasemeline, huvitav, piirkonna elukvaliteeti parandav. Hoonete kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

4.3 Hoonete arv krundil: 1.

4.4 Korruste arv: 2 .

4.5 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, min 5 m.
4.6 Hoone kõrgus: kuni 9m.
4.7 Soklijoone kõrgus: olemasolev.
4.8 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus või lamekatus.

4.9 Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt., tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.10 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

4.11 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

4.12 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil.

4.13 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukate või puitkate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa.

4.14 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil.

 4.15     Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prügikonteineri asukoht                                 a           asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

      4.16     Piirded:  vajadusel projekti koosseisus lahendada tänava poolne  piire  kõrgusega 1,2-1,5m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas  olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale.

      4.17     Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine,  juurdepääs ja parkimine.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2 Vajadusel eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. ERITINGIMUSED




6.1       Esitada vundamendi tehnilise seisukorra ekspertiis ja koormusarvutused;

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Projekteerimistingimused kooskõlastada enne projekteerimist naaberkinnistute omanikega.

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises  omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
Koostas:

Arhitekt
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