
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Nina Popljovkina 

Aadress: Männi  tn.5, Narva linn

	1.2  Asukoht,  algandmed                                       
	Narva linn

Männi tn. 7

ehitis alunepind 100 m²
krundi pind 700 m²;
Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.02.2006.a. nr 243/1-11  Nina Popljovkina
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK



2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on garaazi ehitamine.

	3. ÜLDNÕUDED



3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehituspind: kuni 100m²;
4.2 Uued hooned: 1 (garaaž);

4.3 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele 5m;
4.4 Korruste arv: 1;

4.5 Arhitektuur: hoonete kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud terviku, arhitektuur peab olema kõrgetasemeline.
4.6 Garaaži kõrgus: kuni 4 m;

4.7 Katus: viilkatus;

Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;

4.8 Välisviimistlus: looduslikud materjalid, vältida imiteerivaid ja plastmaterjale;

4.9 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus vajadusel esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Projekteerimistingimused kooskõlastada enne projekteerimist naaberkinnistute omanikega.

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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