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                      NARVA LINNAVALITSUS

                                                                  KORRALDUS                                              
Narva



Projekteerimistingimuste määramine

( 2.Jõe tn.10 hoone rekonstrueerimine ja sauna juurdeehitamisega  )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3, Planeerimisseaduse  § 3  lõike 2 punktile 2 ning Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määrusele nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

09.03.2006 a. hr. Vadim Sinjavski, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametis projekteerimistingimusi 2.Jõe tn.10 hoone rekonstrueerimine maapealsest kubatuurist mitte ületa 33 protsendi suuruse laiendamise ehitusprojekti aluseks.
ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

Planeerimisseaduse § 3  lõike 2 punktile 2 kohaselt Kohalik omavalitsus võib lubada olemasolevate hoonete, välja arvatud üksikelamu, suvila ja ajamaja ning nende kõrval hooned, maapealsest kubatuurist mitte ületa 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks. 
Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  kohaselt Narva Linnavolikogu delegeerida Narva Linnavalitsusele õigus määrata üksikelamu ehitusprojektide projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta.

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused 2.Jõe tn.10 hoonete  rekonstrueerimise koos majandushoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

1. ÜLDANDMED
	1.1  Tellija 
	Vadim Sinjavskji
Aadress: 2. Jõe tn.10, Narva

	1.2 Asukoht, algandmed:


	Narva linn 

2.Jõe tn.10
krundi pind 1322 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     
1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.03.2006.a. nr 288/1-11    Vadim Sinjavski – omanik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine sauna juurdeehitamisega ning olemasoleva vana garaaži lammutamine.
3.  ÜLDNÕUDED 
3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada uus tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametile hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1 Teostada geoaluse mõõdistus 2006a. seisuga, korrigeerida krundipiir naabridega.
4.2 Krundi maksimaalne täisehitusprotsent: 30%
4.3 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, sobitudes  piirkonna arhitektuuriga ning naaberkinnistutega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

4.4 Uute hoonete arv krundil: 1.

4.5 Hoone korruste arv: 1 olemasolev + juurdeehitus mansardkorrus.
4.6 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.7 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele.
4.8 Hoone kõrgus: kuni 9,5m.

4.9 Sauna kõrgus: kuni 7m.

4.10 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus; 

4.11 Katusekate: plekk, kivi jmt., tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.12 Välisviimistlus: kasutada kauakestvaid naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

4.13 Aknad ja uksed: lahendada projektiga.

4.14 Siseviimistlus: vajadusel  lahendada projektiga.

4.15 Piirde rekonstrueerimine: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale.Piirde eskiis esitada projekti koosseisus.
4.16 Teed ja juurdepääsud: lahendada asendiplaanil, näidata katendid, haljastatud osa peale olema protsentuaalselt suurem kui kõvakattega osa.
4.17 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

4.18 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil.
5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
5.1  Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2      Vajadusel eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6.  ERITINGIMUSED

6.1 Esitada vundamendi tehnilise seisukorra ekspertiis ja koormusarvutused;

6.2 Kandvates seintes aknaava tegemiseks esitada tarindi tehnilise seisukorra ekspertiis ja    sõlmede joonised (silluste lõiked).
6.  KOOSKÕLASTUSED

6.1 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komando.
6.2 Krundipiir kooskõlastada piirinaabritega.
6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
RAKENDUSSÄTTED
1.         Kohustada hr. Vadim Sinjavski, enne projekteerimist kooskõlastama naaberkinnistute omanikega projekteerimistingimusi 2.Jõe tn.10   hoone ehitusprojekti koostamiseks.
2.         Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

3.         Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste                                                                             Ants Liimets
Linnapea                                                                                          Linnasekretär
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises  omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
