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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Korteriühistu „KEVADE“
Ehitusalune pind 401m2, maakasutuse sihtotstarve – korruselamumaa

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kevade 11- keldrikorrus

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.04.05.a avaldus nr.412/1-11, Eduard Degel esimees KÜ KEVADE 11 

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on akende kasutamine evakuatsiooniteeks, uste kinni müürimisega.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha tööprojekti sõltumatu

ekspertiis.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Rekonstrueerimine:ühe trepikojaga üheksakorruselise tüüpelumaja keldrikorruse ümberplaneerimine. Kahe evakuatsiooniväljapääsu ehitamine keldrist läbi kahe akna, 2 ukseava kinni müürimisega.
4.2 Projektis näha ette tänavaäärsete süvendite piiramine piiretega, et ei tekiks prahi kogunemise ja kõrvaliste isikute vaba aja veetmise kohti.

4.3 Välisviimistlus: sobitada linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.4 Narva Linnavara- ja Majandus Amet.

Koostas:

Insener



Veera Sošneva

                                        *Märkus:Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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