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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Puškini tn.33 hoones asuvate 2. korruse ruumide renoveerimine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”.
Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.33 hoones asuvate 2. korruse ruumide renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.          
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija 
1.2 Krundi omanik                     
	MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus, 
Reg nr. 80228562
Kangelaste pr.23-23, 20607 Narva

Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Puškini tn. 33
Ruumide üldpind 315,6 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 05.07.06.a avaldus nr.969/1-11,

        Denis Tsõro - MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskuse juhatuse liege

1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks 2. korruse ruumide renoveerimine ilma ruumide ümberplaneerimiseta.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 315,6 m².
4.2 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri.

4.3 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

4.4    Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.5 Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerimine. 

4.6 Esitada akende ja uste eksplikatsioon.

4.7 Esitada põrandate plaan ja lõiked.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
6.3     Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.
6.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär


   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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