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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Tallinna mnt.6b territooriumile dekoratiivpiirde rajamine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Tallinna mnt. 6b territooriumile dekoratiivpiirde rajamise ehitusprojekti koostamiseks.                      
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija 
1.2 Krundi omanik                     
	OÜ Shinok, reg nr. 11088541
Kerese tn.6-28, 20304 Narva

Tatjana Rušeljuk

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Tallinna mnt. 6b
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 04.07.06.a avaldus nr.946/1-11,

        Eduard Lennuk- OÜ Shinok juhatuse liige,  krundi omaniku volinik.
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Tallinna mnt. 6b territooriumile dekoratiivpiirde rajamine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Esitada piirde eskiislahendused Arhitektuuri- ja planeerimise osakonnale heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Piirde paigaldamine: krundipiirile.
4.2 Piirde kõrgus: kuni 1,2 m.

4.3 Piirde tüüp: dekoratiivsete ja eksklusiivsete elementidega. 
4.4 Piirde arhitektuurne lahendus harmoniseerida hoonega.
4.5 Piirde materjal: kasutada ajas kestvaid, keskkonnasõbralikke, korrosioonile vastupidavaid materjale.
4.6 Piirdepostide kattematerjal: klombitud kivi, paeplaat, columbia kivi, dolomiitplaat jne.
4.7 Piirdepostide vundamendiosa: betoonalus, kinnitus püsiv ja statsionaarne. Esitada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Maa-omanik.
6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1   Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär


   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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