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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Omanik: Metallilaite Eesti AS, reg.nr 11011627

Aadress: Harjumaa, Raasiku vald, Kalesi küla, 75201 

Tehnilised andmed: Ehitusala  3816 m², 
Maakasutuse sihtotstarve: Tootmishoonete maa

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kulgu tn 5

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.05.2005.a. nr 585/1-11 Metallilaite Eesti AS
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on esimene ehitusetapp olemasoleva ühekorruselise kesklao rekonstrueerimine tootmishooneks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: ol.ol. 719.8 m², projekteeritava juurdeehituse pindala kuni 4000 m²;
4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.3 Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: lahendus näidata asendiplaanil oma krundi piirides;

4.4 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piirdeaed ja väravad;

4.5 Lammutatavad ehitised: lahendada ehitusprahi utiliseerimine;

4.6 Haljastus: vajadusel lahendada projektis;

4.7 Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires;

4.8 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.9 Välisvalgustus: lahendada projekti mahus;

4.10 Välisviimistlus: kvaleteetmaterjalid, Rannila profili plekk, värvilahendus sobitada olemasolevasse keskonda;

4.11 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Ida-Virumaa Keskonnateenistus;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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