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                      NARVA LINNAVALITSUS

                                                                  KORRALDUS                                              
Narva



Projekteerimistingimuste määramine

( AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156  hoone ja kõrvalhoone ehitamine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3, Planeerimisseaduse  § 9  lõike 10 punktile 2 ning Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määrusele nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  
ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

06.09.2006 a. Pr. Raisa Maslennikova, Jelena Menšikova volinikuna alates 04.09.2006.a.,(volitus kehtib viis (5) aastat), taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametis projekteerimistingimusi AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156  hoone ja kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

Planeerimisseaduse § 9  lõike 10 punktile 2 kohaselt Kohalik omavalitsus võib lubada ilma detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega.

Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud Narva Linnavalitsusele õiguse määrata üksikelamu ehitusprojektide projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta.

Narva Linnavalitsus annab korralduse:
 Määrata projekteerimistingimused AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156  hoone ja kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:
1. ÜLDANDMED
	1.1  Tellija 
	Raisa Maslennikova
Aadress: Pähklimäe tn. 11-95, Narva 20606

	Asukoht, algandmed:


	Narva linn  AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156  
krundi pind 715 m²

Ehitisalune pind ~70 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 06.09.2006.a. nr 1272/1-11 Jelena Menšikova - vollikuna
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

3.  ÜLDNÕUDED 
3.1  Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7   Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: 20%

4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele.
4.3 Uute hoonete arv krundil: 2 (elumaja ja kõrvalhoone - saun);
4.4 Hoone korruste arv: 1 + mansardkorrus.

4.5 Hoone  gabariidid: kõrgus kuni 8 m, laius 6 m, pikkus 8 m.
4.6 Sauna korruste arv: 1.
4.7 Sauna gabariidid:  kõrgus kuni 4m, laius 3, pikkus 6m.
4.8 Arhitektuur: hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes  piirkonna arhitektuuriga ning naaberkinnistutega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.
4.9 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,5 maapealises joones;
4.10 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus või lamekatus.
4.11 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;
4.12 Välisviimistlus: kasutada kauakestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

4.13 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.14 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.15 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukate või puistkate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.16 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

4.15     Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prügikonteineri asukoht                                 a           asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

4.17 Piirded:  vajadusel projekti koosseisus lahendada tänava poolne  piire  kõrgusega 1,2-1,5m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas  olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale.

4.18 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine,  juurdepääs ja parkimine;

5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
5.1  Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2      Vajadusel eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6.  KOOSKÕLASTUSED

6.1       Ida-Eesti Päästetekeskusega Narva Keskkomando;

6.2       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7.  RAKENDUSSÄTTED
7.1       Kohustada pr. Alla Jarovenko enne projekteerimist kooskõlastama naaberkinnistute omanikega projekteerimistingimusi AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156  hoone ja kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. .
7.2       Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

7.3       Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises  omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
Tarmo Tammiste                                                                             Ants Liimets
Linnapea                                                                                          Linnasekretär
